### Définitions

#### En courant continu

La différence de potentiel ou tension U (en volts) aux bornes d'un consommateur de résistance R est proportionnelle à l'intensité du courant électrique I (en ampères) qui le traverse.
On peut en déduire que :
La résistance s'exprime en ohm (symbole )

#### En courant alternatif

La loi précédente se généralise au cas des courants sinusoïdaux en utilisant les notations complexes. On note U et I la tension et le courant complexes. La loi d'Ohm s'écrit alors :
Avec Z l'impédance complexe du dipôle considéré qui peut être constitué de dipôles linéaires (résistances, condensateurs et inductances).

### Voir aussi

- Georg Ohm
- Exercices corrigés

- Exercice n°1
- Exercice n°2
- Exercice n°3