### Enoncé

La tension aux bornes d'un conducteur ohmique AB est UAB = 2,5V. L'intensité du courant qui le traverse 47mA.

1. Donner le sens du courant qui traverse ce dipôle.
2. Calculer la résistance de ce conducteur ohmique.

### Correction

#### Sens du courant

UAB>0
VA-VB>0
VA>VB (le potentiel électrique du point A est plus élevé que le potentiel électrique du point B).
Donc le courant se déplace de A vers B (car le courant descend les potentiels, c'est à dire qu'il se déplace des potentiels les plus élevés vers les potentiels les plus bas).

#### Résistance du conducteur ohmique

D'après la loi d'ohm :

### Voir aussi

- Georg Ohm
- Exercices corrigés

- Exercice n°2
- Exercice n°3
- Exercice n°4