### Enoncé

On réalise le circuit ci-dessous où R1 = 47, R2 = 33 et R3 = 82. On applique entre les bornes A et B une tension UAB = 12V.

1. Quelle est l'intensité I1 du courant traversant R1 ?
2. Quelle est l'intensité I2 du courant traversant R2 ? En déduire la tension aux bornes de R3.
3. Calculer la valeur de l'intensité I du courant dans la branche principale. En déduire la valeur de la résistance équivalente R du circuit.

### Correction

#### Intensité du courant traversant R1

On applique la loi d'ohm aux bornes de R1
I1 = 0,255A (255 mA)

#### Intensité du courant traversant R2

On applique la loi d'ohm aux bornes de l'association R2+R3
I1 = 0,104A (104 mA)

La tension aux bornes de R3 est :
U3 = R3×I2
U3 = 82×0,104
U3 = 8,53V

#### Intensité du courant principal

Résistance du circuit :
R = 33,4

### Voir aussi

- Georg Ohm
- Exercices corrigés

- Exercice n°1
- Exercice n°2
- Exercice n°3