### Définitions

#### Capacité d'un condensateur

Un condensateur est formé de deux armatures conductrices de surface S et séparées par une distance e. L'espace entre les deux armatures est le diélectrique qui peut être de l'air ou un isolant.

#### Condensateurs en parallèle

Lorsque deux condensateurs identiques de diélectrique e et de surface S sont branchés en parallèle, tout se passe comme si la surface S avait été doublée. Remplacer la surface S par 2S dans la formule ci-dessus montre que la capacité du condensateur équivalent est doublée. En fait elle est égale à la somme de chacun des deux condensateurs.
Pour calculer la capacité équivalente aux condensateurs C1, C2... Cn en parallèle il suffit d'additionner les capacités de chacun d'eux.

#### Exemple

On branche en parallèle des condensateurs de 22, 33 et 47pF.
La capacité équivalente est égale à 102pF

### Voir aussi

- Association de condensateurs en parallèle