### Définitions

#### Capacité d'un condensateur

Un condensateur est formé de deux armatures conductrices de surface S et séparées par une distance e. L'espace entre les deux armatures est le diélectrique qui peut être de l'air ou un isolant.

#### Condensateurs en parallèle

Brancher deux condensateurs identiques en série revient à doubler l'épaisseur du diélectrique e, la capacité du circuit équivalent est la moitié de la capacité d'un condensateur. La tension d'isolement du condensateur équivalent est presque doublée.
Le calcul de la capacité équivalente à plusieurs condensateurs en série s'apparente à celui de la résistance équivalente à plusieurs résistances en parallèle. Le plus simple est de faire la somme des inverses de chacune des capacités et de calculer l'inverse de cette somme.

#### Exemple 1

Ca = 10 pF et 1/Ca = 0,1
Cb = 5 pF et 1/Cb = 0,2
Cc = 5 pF et 1/Cd = 0,2
L'inverse de la capacité C est 0,1 + 0,2 + 0,2 = 0,5
Donc C = 1/0,5 = 2pF

#### Exemple 2

10 condensateurs de 220 pF sont branchés en série.
La capacité équivalente à ce circuit est 220/10 = 22pF

### Voir aussi

- Association de condensateurs en série